**关于贯彻国家标准视频安防监控数字录像设备GB20815-2006的通知**

**介绍：** 各公安分局、崇明县公安局、城市轨道交通公安分局技术防范办公室，各硬盘录像机产品生产企业、各技防工程从业单位： 上海市地方标准《安全技术防范监控用硬盘录像机通用技术要求》（DB31/295-2003，以下简称《DB31/295》）实施3年多来，对规范硬盘录像机产品性能和质量起到了非常积极的作用。2006年12月19日，国家标准《视频安防监控数字录像设备》（GB20815-2006，以下简称《GB20815》）发布，并已于2008年1月1日起实施。 经研究，从2008年5月1日起，本市

各公安分局、崇明县公安局、城市轨道交通公安分局技术防范办公室，各硬盘录像机产品生产企业、各技防工程从业单位：

上海市地方标准《安全技术防范监控用硬盘录像机通用技术要求》（DB31/295-2003，以下简称《DB31/295》）实施3年多来，对规范硬盘录像机产品性能和质量起到了非常积极的作用。2006年12月19日，国家标准《视频安防监控数字录像设备》（GB20815-2006，以下简称《GB20815》）发布，并已于2008年1月1日起实施。

经研究，从2008年5月1日起，本市用于视频安防监控系统的硬盘录像机，应达到《GB20815》规定的Ⅱ类机（专业型数字录像设备）或Ⅲ类机（综合型数字录像设备）的A级产品要求。并且硬盘录像机在所有视（音）频通道处于录制状态时，单路监视图像的最低水平分辨力应大于或等于400电视线，单路回放图像的最低水平分辨力应大于或等于300电视线（不小于25帧/秒），信噪比应大于或等于35分贝。

自本通知发布之日起，《DB31/295》不再执行。

特此通知。

               上海市公安局技术防范办公室

        上海市社会公共安全技术防范标准化技术委员会

                      二OO八年一月四日